**Wkładka do zamka - jak ją zamontować prawidłowo? Sprawdź!**

**Choć wszyscy staramy się ich unikać, w życiu zdarzają się sytuacje, w których ze względu na zgubienie kluczy czy inne powody, nie pozostaje nic innego jak zmiana zamka w drzwiach. Co wówczas robić? Wystarczy odpowiedni wkładka i ten krótki poradnik!**

**Jak wymierzyć wielkość wkładki?**

Ustalenie właściwego rozmiaru wkładki to właściwie najważniejsze i jedyne kryterium, którym trzeba kierować się podczas jej wyboru. Oznacza się ją za pomocą wartości A i B, które opisują odległość od osi otwierania aż do mocowania w krawędzi. Odpowiednio dopasowana **wkładka do zamka** może wystawać maksymalnie 2-3 mm poza szyld zewnętrzny. W ten sposób dodatkowo chroni miejsce przed włamaniem.



**Montowanie wkładki do zamka**

Jeśli dopasowana [wkładka do zamka](https://www.zamkisklep.pl/2/wkladki-do-drzwi.html) jest już gotowa, czas przystąpić do samego procesu wymiany:

l odkręcić śruby mocującą i zewnętrze zewnętrzne.

l wsadzić klucz do zamka, przekręcić o 45 stopni w prawo, później w lewo

l sprawdzić czy nowa *wkładka do zamka* jest identyczna co stara

l ponownie przełożyć klucz w prawo i umieścić w nim wkładkę

l powtórzyć wszystkie kroki w odwrotnej kolejności

l przykręcić ponownie śruby

Po wykonaniu powyższych czynności należy sprawdzić czy wszystko działa poprawnie, a finalnie dokręcić szyld. Gotowe!